关于心肺复苏假人模型采购市场调查函
我单位根据教学科研需要，需采购心肺复苏假人模型，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。
一、项目基本情况
1.项目名称：心肺复苏假人模型
2项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院
3.项目概况：本项目为社会体育专业教学使用，采购心肺复苏假人模型，用于运动解剖学、运动康复等课程实践教学。供应商需提供合格证明、质保及售后支持，确保满足体育专业实验教学与实训使用。
二、调查范围及内容（详见附件）
三、报送文件要求
1.企业法人营业执照（复印件）；
2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；
3.资质证书（复印件）。
四、报送时间
1.调查函回函文件请于2026年4月3日17时前，以快件投递或直接送达方式送达。
2.联系人及联系方式
欧老师        联系电话：13237536324
地址：江西省景德镇市浮梁工美大道666号
江西陶瓷工艺美术职业技术学院
国际文旅学院                                2026年3月31日
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	设备（服务）
名称
	心肺复苏假人模型
	数量
（单位）
	4个
	单价（元）
	
	总价
（元）
	

	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
	第一章 项目概括
[bookmark: _GoBack]本项目为社会体育专业教学使用，采购心肺复苏假人模型，用于运动解剖学、运动康复等课程实践教学。供应商需提供合格证明、质保及售后支持，确保满足体育专业实验教学与实训使用。
第2章 技术需求
一、整体配置
1.模型主体：高级全身心肺复苏模型1具，采用符合医学教学标准的设计，能够真实模拟人体形态和心肺复苏操作反馈。 
2.辅助配件：包含牛津袋1、可换肺袋4、可换脸皮1、全身操作垫1、屏障面膜（50张/盒）1、热敏打印纸2、电源适配器及数据连接线1、急救手册1、说明书合格证保修卡*1，满足多样化的教学和练习需求。
二、模型特性
1.人体材料选用热塑弹性体混合胶材料，经过严格检测，具有高强度、耐老化、抗撕拉等特性，经注塑机高温压制而成，安全、环保、无毒。
2.胸部肋骨线清晰，具备高弹性，回弹性能良好，能够多次重复操作而不变形。
3.整体形态逼真，肤色统一，手感真实，便于操作定位。
4.头可水平转动180度，可模拟观察口腔有无异物和清除口腔异物的操作场景。
5.半身模型加底座设计，可立可卧，方便携带和不同场景下的使用。全身款模型上半身采用热塑弹性体混合胶材料，腿部采用高弹性、高密度海绵填充。
三、功能特点
1.训练与考核：支持训练、考核、实战多种模式，可满足不同阶段学习者的需求，从基础练习到实际考核都能提供有效的辅助。
2.数据显示与记录
3.具备条形灯显示功能，能够直观展示操作的相关状态。
4.可录制、回放操作过程，方便学员自我评估和教师点评指导。
5.操作数据实时更新，配合语音提示和成绩单打印功能，能及时反馈操作结果，便于记录和分析学习情况。
6.关键操作反馈
7.颈动脉自主搏动功能，可让学员准确判断复苏效果。
8.瞳孔自动缩放，模拟真实人体反应，增强训练的真实性。
9.具备清理口腔异物判断功能，在无需异物的情况下也能进行相关操作训练，清理时灯光亮起提示。
10.拍肩意识判断功能，带有语音反馈，帮助学员掌握正确的判断方法。
11.脉搏检查亮灯提示，明确操作位置和状态。
12.电极片位置指示，配合AED互动模拟人功能，直观的互动设计提升培训效率，电极片粘贴位置有亮灯提示。
四、教学支持
1.配套教学视频，为学员提供标准操作示范，帮助学员更快掌握正确的心肺复苏操作技巧。
五、控制设备：数码显示控制器1台，用于精确控制和显示操作数据，具备清晰的界面和直观的操作按钮。
控制器显示屏功能:
电子监测:电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和
错误次数计数。
语音提示:训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。
1条形码显示吹气量:正确的吹气量为500~600ml-1000ml:
吹气量过少时，条形码为黄色。
吹气量合适时，条形码为绿色。
吹气量过大时，条形码为红色。
吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示;数码计数显示;错误语言提示;
条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm:
按压深度过少时，条形码为黄色。
按压深度合适时，条形码为绿色。
按压深度过大时，条形码为红色。
可自行设定操作正确率。
可自行设定操作时间，以秒为单位。
操作频率:2020标准100-120次/分，也可自行设定数值。
电源状态:采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。
第三章 商务要求
1． 供货期：自合同签署之日起 15 工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。
2． 质保期： 2年  ，质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。
3． 售后服务：供应商提供硬件终身保修、软件终身升级维护且采购人具有软件终身使用权，电话报修后  24  小时内上门服务、    小时内能够排除故障，质保期内以上服务产生的一切费用仅包含在报价（合同价）中；
4． 验收标准：依据招标文件中的技术参数、成交单位的技术要求、商务要求及承诺逐项核验；
5． 付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%（人民币    ，￥    ）,合同签订时乙方将履约保证金转至甲方指定帐户，货到甲方指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，乙方按要求开具供货发票，甲方于收到规范、合格的供货发票后15个工作日内支付货款的100%（人民币    ，￥    ），履约保证金待履约完成后无息返还。
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	其他需要说明事项
	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。   



