关于2026年国际文旅学院摄影实训设备采购项目市场调查函
我单位根据教学科研需要，需采购一批摄影设备，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。

一、项目基本情况

1、项目名称：2026年国际文旅学院摄影实训设备采购项目
2、项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院

3、项目概况：为完善摄影摄像实训教学条件及技能竞赛条件，本项目拟采购一批专业影像设备，具体包括：1台专业摄影机及兔笼套件、3台全画幅相机及4颗镜头，配套的液压云台三脚架（1台专业级摄像三脚架、2台普通级摄影三脚架）及3台稳定器，同时摄影辅助器材配置3套无线监听麦克风、2套手持棒灯、4套专业摄影室灯、1套自动背景架系统和4套监听音响。该批设备将深度应用于摄影摄像专业实训教学环节，旨在借助高品质影像采集与声光辅助技术，有效推动专业教学向精细化、数字化方向迈进，全面保障实训教学质量的稳步提升。

二、调查范围及内容（详见附件）

三、报送文件要求

1、企业法人营业执照（复印件）；

2、报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；

3、资质证书（复印件）。

四、报送时间

1、调查函回函文件请于2026年9月25日17时前，以快件投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的调查函）。

2、联系人及联系方式

徐老师       联系电话：15297984891
地址：江西省景德镇市浮梁工美大道666号

江西陶瓷工艺美术职业技术学院

国际文旅学院

2026年9月22日
	2026年国际文旅学院摄影实训设备采购项目

市场调查函

使用（牵头）部门 名 称（盖  章）：国际文旅学院

使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026年9月22日-9月25日
使用（牵头）部门经办人及联系电话：徐老师   15297984891

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	规格参数

	1
	专业摄影机
	1
	台
	一、主机核心硬件参数
1、传感器规格：有效像素数≧1020万，全画幅CMOS，Super35 多画幅模式切换；
2、有效像素：有效感光像素≥2420 万，支持 4K 超高清视频录制；
3、镜头卡口：支持可更换镜头，卡口类型应为业界主流，确保可兼容多种品牌和专业电影镜头”；
4、机身防抖：内置机身五轴光学防抖系统，手持拍摄抑制画面抖动。
二、视频拍摄性能指标
1、视频编码格式：支持主流专业视频编码，如MPEG-4 AVC/H、264、HEVC/H、265、Apple ProRes等，支持外录RAW格式，

支持 XAVC‑I、XAVC‑L、XAVC‑S、ProRes RAW 录制格式；
2、分辨率帧率：全画幅模式≥4K（3840×2160），帧率不低于60fps，最高≥120fps慢速拍摄；Super35 模式 4K 最高录制≥ 120fps，支持 2K≧240fps 高帧率录制；
3、色深采样：支持色深≥ 10‑bit 、色彩采样≥4:2:2 ；具备≧15档动态范围 S‑Log3、S‑Log2、S‑Cinetone 多种伽马模式；
4、对焦系统：支持快速混合自动对焦，具备人眼、动物眼部追踪对焦，可自定义对焦区域、对焦速度、对焦灵敏度；

5、SDI 输出和HDMI 输出:≥5种输出格式，BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI（A/B级）、A型（x1）；
6、感光度：ISO 800，增强感光度设置为ISO 12,800*4（可扩展至ISO 409,600*2），轻松应对弱光和暗光环境下拍摄；

7、液晶屏≥8.0 cm（3.5型）、≥270万像素；
8、XLR型≥3针（母头）（x2），可选线路/麦克风/麦克风+48 V；

9、麦克风：-30至-80 dB。
三、存储、屏幕与接口配置
1、存储卡槽：双 SD 存储卡插槽，兼容高速 SDXC、V90 高速存储卡，支持双卡交替录制、备份录制；
2、监视组件：≥3.5英寸可翻转触控 LCD 显示屏，内置电子取景器；可外接 HDMI 监视器实时监看画面；
3、机身接口：包括但不限于 HDMI 2.0 输出接口、3G‑SDI 接口、音频卡侬接口、USB‑C、耳机麦克风接口、遥控端子，适配外接图传、录机、音频设备。
四、音频、机身物理参数
1、音频配置：内置四声道专业音频录制，搭载机身多指向收音麦克风，支持外接卡侬专业麦克风输入；
2、散热结构：内置主动式风扇散热系统，长时间录制机身控温稳定，支持长时间不间断拍摄；
3、供电规格：支持通用型可更换锂电池供电，电池型号为市场主流，支持 DC 外接电源持续供电；
4、机身材质：高强度工程塑料机身，具备防尘防潮防护，适配外景、户外影视拍摄环境。
五、操控与拓展功能
1、机身按键：自定义功能按键、拨轮，可快速调整 ISO、快门、光圈、白平衡、增益参数；
2、无线功能：内置 WiFi、蓝牙，支持手机 APP 远程操控摄影机、调取拍摄素材
画幅功能：支持变形宽银幕拉伸、标记框、安全框、峰值对焦、斑马纹曝光辅助工具；
六、配套采购配件指标
1、锂电池：大容量锂电池，单块容量≧6000mAh，采购数量≥2 块，单块电池支持长时间续航，适配主机供电；

2、存储卡：256G SD卡*2张；
3、设备拉杆转运箱：1个，定制摄影机专用防护转运箱，带有缓冲隔层、配件收纳仓，可收纳主机、电池、线缆、配件，具备防震、耐磨、便携背负功能。
七、质保及售后
1、原厂正规国行新机，可享受官方整机保修服务，附带产品说明书、原装电源线、充电适配器等原厂标配配件。

	2
	兔笼套件
	1
	套
	1、机身材质：轻量化一体成型、抗磕碰耐磨；整机适配上述专业摄影机，开孔精准不遮挡机身按键、接口、散热区域，具备机身防护功能；
2、拓展点位：笼体全域预留 1/4 英寸、3/8 英寸标准拓展螺纹孔、阿莱标准防转定位孔，可外接各类摄影配件；
3、标配全套配件：拓展侧板、可拆卸上提手、专用V口供电板、无线图传专用支架、专用快装底座、多功能顶板、15mm‑LWS导管管夹≥4 对；

（1）拓展侧板：双侧可拆装式侧板，预留多规格安装孔，兼容麦克风、监视器、魔术臂、存储卡收纳座外设加装，带有相机标记贴收纳位；
（2）上提手：适配主机顶板安装，手持握持结构，支持手持拍摄、手提转运，可加装小型监看配件；
（3）专用供电V口：适配摄影机电池仓卡位安装，支持标准V型电池扣板，多路电源输出接口，可为摄影机、图传、补光灯外设供电；
（4）图传支架：角度可调节式固定支架，兼容绝大多数无线图传设备，支持俯仰角度调节、防松锁紧结构；
（5）专用底座：兼容15mm标准导管、燕尾快拆板、三脚架云台，两侧带有阿莱玫瑰花结接口，可外接侧手柄，内置镜头托支撑结构；
（6）多功能顶板：适配摄影机顶部结构，兼容原厂机顶手柄，自带15mm导管接口、冷靴拓展座，可安装监看、收音配件；
（7）15mm1/4g 管夹：≥4对，标准 LWS 导管管夹，锁紧牢固、拆装便捷，用于固定跟焦器、遮光斗、电源配件导管；
4、适配性能：整套套件拆装便捷，加装之后不阻碍摄影机屏幕翻转、按键操控、散热通风；所有配件为同一品牌原厂适配配件，配件之间可自由组合拓展。

	3
	摄影摄像液压阻尼云台三脚架
	1
	台
	1、整体材质：三脚架主体采用碳纤维材质；
2、设备承重：整套最大承重≥15kg，云台负载承重≥15kg；
3、脚管节数：3节式伸缩脚架结构，脚管管径18‑25mm，加粗脚管设计；
4、收纳高度：收纳后高度≤90cm；
5、工作高度区间：常规工作高度≧50‑172cm，支持低拍模式，最低拍摄高度≤58cm；
6、升降结构：配备一键升降脚结构；
7、云台底座规格：球碗底座直径100mm；
8、云台俯仰角度：俯仰调节范围覆盖+90°~‑60°；
9、阻尼档位：云台搭载≧10档动态平衡阻尼可调功能；
10、耐寒性能：云台阻尼油可耐受‑40℃低温环境，低温环境下操作顺滑。

	4
	三脚架
	2
	台
	1、产品材质：高强度铝合金材质，脚管最大管径≥23mm，机身结实耐磨、抗磕碰
2、设备有效承载区间覆盖5‑15KG，可搭载摄影机、兔笼、监视器、电池整套影视外设；
3、收纳尺寸：收纳高度≤44cm，便携易收纳；最低工作高度≤615mm；
4、锁紧结构：扳扣式快速翻转锁止系统，扳扣解锁即可伸缩调节脚管，锁紧牢固无打滑；
5、云台类型：360°全景36mm直径球型云台，底座带有角度刻度标识；支持水平360°旋转，俯仰调节区间≧‑55°~90°，配置多颗独立锁紧旋钮；
6、快装组件：采用阿卡标准快装板，标配 1/4 英寸标准安装固定螺丝，快拆拆装便捷，搭载内置水平仪；
7、拓展功能：单脚管可拆分改装为独脚架，满足多场景拍摄需求；
8、结构细节：三档脚管展开角度，橡胶防滑脚垫，所有调节旋钮阻尼顺滑；
9、标配配件：三脚架便携收纳包、拆装工具、使用说明书。

	5
	全画幅相机
	3
	台
	1、传感器规格：全画幅（35mm全画幅）背照式 CMOS 传感器，有效像素≥1210万像素。
2、机身防抖：内置机身五轴光学防抖，配备增强视频防抖模式，手持拍摄画面稳定；

3、镜头卡口：可更换镜头，采用主流全画幅卡口，（至少支持三种不同品牌镜头的原生或转接使用），不接受固定镜头；
4、存储配置：双存储卡插槽，支持高速 SD‑XC 内存卡；
5、视频拍摄性能：支持 4K 120fps 超高清视频录制，支持 10‑bit、4:2:2 色彩采样、XAVC‑HS 编码、HDMI 16‑bit RAW 视频输出，≧15档动态范围、优秀高感控噪能力，感光度拓展区间覆盖ISO40‑409600；
6、对焦系统：相位检测对焦≥750点，≥ 420个对比检测自动对焦点。对焦覆盖≥92% 感光元件区域，支持人眼/动物眼实时追踪对焦，暗光环境可实现低至 EV‑4 对焦识别；

7、ISO 感光度设定静态影像：ISO 80-102400（可扩展至ISO 40-409600，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）;自动（ISO 80-12800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）；动态影像：ISO 80-102400, 自动 (ISO 80-409600,可在此范围内选择ISO最大值和最小值)。速度范围静态图像：1/8000秒至30秒，B门； 动态影像： 1/8000秒至1/4秒（1/3步级）；连拍速度：Hi+模式：≥10张/秒 Hi模式：≥8张/秒 Mid模式：≥6张/秒 Lo模式：≥3张/秒；
8、屏幕与取景器：可侧翻旋转触控 LCD 显示屏≥3.0英寸，高亮度 OLED 电子取景器，适配多机位俯仰、低角度拍摄；液晶屏总像素：≥140万点，取景器总像素：≥944万点；
9、机身散热：内置专业长效散热模组，无开孔防尘防潮机身结构，可长时间不间断 4K‑60p 视频录制直至电量耗尽；
10、机身接口：Type‑C充电数据接口、HDMI 视频输出口、3.5mm 麦克风/耳机接口，可外接监视器、无线图传、录音设备；
11、无线拓展：内置WiFi、蓝牙模块，支持手机APP远程操控、素材传输、参数调节；
12、供电配件：原装锂电池，每台相机标配原厂电池之外配备备用电池≥2 块、每台相机专用座充 ≧1套，支持多电池循环充电续航；
13、收纳配件：专用单反相机收纳包 1只，带有缓冲隔层，可收纳主机、电池、充电器、存储卡、镜头以及各类小型配件，耐磨防震便于外出携带；

14、存储配件：每台主机配备≥1张256G 高速V30及以上规格SD存储卡；每台主机≧1张≥512GB容量CFE-Type-A存储卡；配套并含≥usb3.0-CFA卡读卡器的性能；
15、机身防护：具备防尘防潮密封机身设计，适配外景、室内各类影视拍摄环境；
16、售后资质：国行全新正品，附带说明书、原厂配件可享受官方正规保修服务。

	6
	镜头
	1
	套
	1、镜头画幅：全画幅；
2、镜头分类：微单镜头；
3、镜头用途：中长焦镜头；
4、镜头类型：变焦；
5、镜头卡口：FE卡口；
6、焦距：70-200mm；
8、镜头结构（组-片）:14 组 17 片 （包括四片ED镜片，两片超级ED镜片）；
9、最大光圈：F2.8；
10、最小光圈：F22；
11、光圈叶片（数）：≧11；
12、最近对焦距离（m）：≦0.96 ；
13、最大放大倍率（倍）：≧0.25 ；
14、滤光镜直径（mm）： 77 ；
15、视角（APS-C画幅）： 23°-8°；
16、视角（35mm等值）： 34°-12°30'；

17、其它性能：兼容1.4x与2.0x增倍镜；
18、镜头直径： 88mm ；
19、镜头长度：200mm；
20、密封防护：镜头尾部以及各个操控按键位置具备防尘防潮密封结构，适配户外外景影视摄制环境；
21、适配兼容性：适配上述摄影机卡口全画幅微单、专业摄影机设备；
22、原厂标配物件：镜头前盖、镜头后盖、花瓣式遮光罩、便携收纳镜头袋、可拆卸三脚架环，77mm标准圆形螺纹口径UV滤镜*1；
23、随机附件：遮光罩、镜头前盖、镜头后盖、镜头袋。

	7
	镜头
	2
	台
	1、画幅：全画幅；
2、镜头分类：微单镜头；
3、镜头用途：标准镜头；
4、镜头类型：变焦；
5、对焦切换功能：支持AM/FM对焦切换；
6、操控配置：配备1个自定义按键，搭载自定义操控换；
7、焦距参数：24-70mm；
8、APS-C画幅下的35mm规格换算焦距：36-105mm；
9、镜头结构：15组20片光学结构；
10、最大光圈（F）：2.8；
11、最小光圈（F）：22；
12、光圈叶片（数）：11片；
13、最近对焦距离（m）： 广角端≦0.21m，长焦端≦0.3m；
14、滤光镜直径：82mm；
15、镜头卡口：E卡口；
16、对焦方式：M/A（手动对焦优先自动对焦）；
17、视角（APS-C画幅）：61°-23°；
18、视角（35mm等值）：84°-34°；
19、最大放大倍率（倍）：≧0.32；
20、尺寸（最大直径x长）：直径≦87.8，长≦119.9mm；
21、拓展适配：支持1.4×、2.0×原厂增距镜；适配全部E卡口全画幅微单、专业电影摄影机；
22、密封防护：镜头接环、按键位置具备防尘防潮密封结构，可以应对户外外景、室内复杂拍摄环境；
23、原厂标配配件：花瓣遮光罩、82mm镜头前盖、镜头后盖、专用软质镜头收纳包、包带，每台镜头配备82mm标准圆形螺纹口径uv滤镜*1。

	8
	镜头
	1
	套
	1、镜头画幅：全画幅；
2、焦距：16-35mm；
3、APS-C画幅下的35mm规格换算焦距：24-52.5mm；
4、镜头结构（组-片）： 12 组 15 片（超级非球面镜片，ED镜片，纳米镀膜，氟镀膜）；
5、最大恒定光圈（F）：2.8；
6、最小光圈（F）：22；
7、光圈叶片（数）：11；
8、最近对焦距离（m）：约：0.28；
9、最大放大倍率（倍）：约0.19；
10、滤光镜直径（mm）:82；
11、视角（APS-C画幅）:83°-44°；
12、视角（35mm等值）:107°-63°；
13、镜头直径：≦88.5mm；
14、镜头长度：≦121.6mm；
15、拓展兼容性：兼容原厂1.4×、2.0×增距镜；适配所有全画幅微单、专业电影摄影机；
16、原厂标配配件：花瓣遮光罩、82mm镜头前盖、镜头后盖、专用软质镜头收纳包,配备82mm标准圆形螺纹口径uv滤镜≥1；

17、随机附件：遮光罩、镜头前盖、镜头后盖、镜头袋。
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	摄影稳定器
	3
	台
	1、承重负载：额定搭载负载≥4.5kg，适配全画幅机身、镜头组合；
2、三轴操控性能：平移、俯仰、横滚三轴最大可控转速≥360°/s；平移轴无机械限位、可无限旋转；横滚轴转动区间≧‑95°~240°，俯仰轴转动区间≧‑112°~214°；
3、原厂内置电池参数：采用4S锂聚合物电池（或等效性能），容量≥2150mAh、电池能量33.29Wh，原生待机时长≥14h；支持多档位PD快充，兼容5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A充电规格，充满时长≤1h，充电适宜环境覆盖5℃‑40℃；
4、拓展续航配件：支持RS‑BG70大容量电池手柄配件，加装之后整机最长待机时长可达30h，电池手柄支持45W PD快充；
5、硬件拓展接口：搭载≧1个RSA配件扩展接口、≧1个NATO拓展接口、≧2个1/4‑20标准安装孔、≧1个冷靴接口、USB‑C相机快门控制线接口、USB‑C多功能互联接口；
6、无线通讯规格：搭载蓝牙5.0传输模组，工作频段2.4000‑2.4835GHz，蓝牙发射功率≦8dBm；支持App无线操控，移动端适配iOS14.0及以上、Android9.0及以上系统版本；
7、屏幕系统：搭载触控彩屏，内置简体中文、英文、日韩、欧洲多国、东南亚多国语言；
10、工作环境：整机工作温度覆盖‑20℃~45℃，可适应严寒户外、室内演播室等多场景拍摄；
11、配备拓展配件参数
（1）增强智能追踪模块：磁吸式安装；跟随距离区间0.5‑10m；启动照度＞20lux；支持扳机按键、手势、触控屏三种启动方式；手势可控制启停追踪、启停录像、构图调节，模块功耗≤1W，工作温度‑10℃‑45℃；
（2）电控手提转接手柄：待机功耗≦0.2W，适配‑20℃~45℃工况；
12、配套交付清单：云台主机、原装操控手柄、快开三脚架、双层快装板、充电线材、产品合格证、原厂保修凭证，配备提供增强追踪模块、电控手提手柄、大容量电池手柄全套拓展配件。
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	无线麦克风
	3
	套
	1、音频采样规格：支持48KHz、32‑bit浮点音频内录，实现32‑bit全链路音频传输；信噪比≥72dB，频率响应区间≧20Hz‑20KHz，麦克风为全指向性类型，MIC灵敏度‑37dBV±2dBV@1KHz,94dBSPL，最大输入声压级≧128dBSPL；
2、无线传输参数：采用2.4GHz自适应跳频传输技术、GFSK 2Mbps无线调制；空旷视距传输距离发射器≧340m、转动工况传输距离≧60m，传输延迟低至≤20ms，抗干扰性能优异；
3、AI降噪功能：接收器搭载≧20档AI降噪无极调节，单档调节精度≤1dB，可依据拍摄环境自由切换降噪强度；
4、发射器硬件参数：配置2个发射端，单发射器轻量化设计，厚度≤10mm，配备金属悬浮夹式佩戴结构，佩戴稳固轻便；
5、续航与电池配置
（1）单个发射器电池容量≥167mAh，单次续航时长≥11h；相机接收器电池容量≧300mAh，续航时长≥12h
（2）配套麦克风充电盒容量≧2000mAh，整机最长综合续航≥36h；充电盒可同时为2个发射器、接收器充电，充电循环次数≥2.5次，设备充满耗时≤1.5h，充电盒充满时长≤2h；
6、配套OWS开放式监听耳机（2只）
（1）采用跑道型发声单元，三频动态均衡；可调节式耳挂、人体工学开放式结构，佩戴不堵塞耳道；
（2）单耳机电池容量≥90mAh，单次续航≥18h；耳机充电盒容量≥500mAh，可支持耳机充电循环≧1.8次，耳机充电耗时≤1.6h，耳机无线传输视距≥100m；
7、接收器规格：支持摄像机、微单相机音频接入，适配主流全画幅相机、专业摄影机及电影机等影视拍摄设备，安装后不遮挡机身按键及接口；
8、环境适应性能：设备充电适用温度≧0‑45℃，工作温度区间≧‑10℃~55℃，可适配户外外景、室内演播室各类拍摄环境；
9、整套设备组成：音频发射器≥2个、相机接收器1个、麦克风专用充电收纳盒、2只OWS开放式监听耳机、耳机充电盒、各类音频连接线、固定卡扣配件、产品说明书；
10、设备功能：发射器机身自带REC本地录音按键，支持边录制音频边后期剪辑32‑bit浮点音频文件；整套设备适配宣传片、短视频、纪录片、现场收音等影视录制工作。
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	手持棒灯
	2
	套
	1、供电电池规格：内置≥14.4V/2600mAh锂电池，支持DC电源线充电；
2、设备峰值功率：最大输出功率≥23W；
3、色温调节区间：2500K‑8500K宽色温可调，支持RGB色域0‑360°全彩色相调节；
4、灯光调光范围：0%‑100%无级亮度调节；
5、满电续航时长：最大功率工况续航时长≥90分钟；
6、显色参数：显色指数CRI≥96，TLCI≥98，满足专业影视色彩还原标准；
7、操控方式：搭载无线遥控器控制、灯体实体按键双重操控模式；
8、灯体硬件配置：灯珠总数≥396颗LED灯珠；
9、特效光效：内置≧14种FX创意灯光特效模式；
10、光照亮度：1米距离、5600K色温下满功率照度≥5800lux；
11、适用工作温度：‑5℃~50℃，可适配室内、户外多场景拍摄环境；
12、拓展功能：支持RGB全彩调色、色环色相微调、色温快捷切换、频闪模式；
13、交付配件：原装充电电源线、遥控器、手持手柄、柔光配件、产品合格证、原厂保修凭证。
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	专业摄影室灯
	4
	套
	功率参数：光源额定输出功率≥300W，DC最大输入功率≥360W；工作电压DC‑48V、额定工作电流7.5A；
2、色温调节：色温可调区间2500K‑7500K，色温误差≦±300K，支持冷暖光无级调控
3、专业显色指标：显色指数CRI≥95；TLCI≥95；CQS：3200K≥95、5600K≥92；TM‑30 Rf≥92、TM‑30 Rg≥101，满足专业影视拍摄色彩标准；
4、光通量：5600K色温工况下光通量≥19389lm；
5、供电规格：兼容DC48V直流供电、AC 100‑240V宽电压市电输入，50‑60Hz交流电适配；
6、操控方式：自带机身控制面板操控、支持蓝牙无线操控，通过移动端APP进行远程控制（须适配主流IOS及Android系统）；
7、环境耐受：存储温度‑20℃~+80℃，适配外景、演播室各类拍摄环境；
8、光照性能（1m距离、5600K）：裸灯照度≥9370lux；搭载标准反光罩照度≥26580lux；菲涅尔广角模式≥25120lux；菲涅尔聚焦模式≥43600lux；
9、卡口规格：采用保荣通用卡口，

标准成套配件：300w灯体、保荣卡口标准反光罩≥1，选配四叶遮光挡板≥1、电源适配器、供电电源线、EPP便携收纳箱；

11、≧2.8m专业灯架*1；
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	自动背景架系统
	1
	套
	一：自动背景架系统
1、设备类型：影棚专用电动六轴背景升降机卷轴系统，标配6根承载轴管；

2、轴管规格：单根轴管长度≥3m，适配背景布尺寸2.72m×11m；
3、承载轴数量：≥6轴，可独立控制每一根卷轴升降，单独启停；
4、主体管材材质：加厚镀锌铝合金金属管材，抗形变、防锈耐腐蚀；
5、电机驱动方式：静音内置电动马达，升降运行噪音≤50db，启停平缓无卡顿；
6、操控模式：支持有线手控盒操控+无线射频遥控双模式，遥控距离≥30m；
7、升降行程：卷轴有效升降行程≥3m，可随意定位背景布高度；
8、单轴承重：单根卷轴最大承重≥8kg，可承载无纺布、植绒布、PVC、绸缎等各类背景物料；
9、机箱底座：6轴专用控制机箱，机箱长度≥58cm，配套适配底座90cm；
10、安装方式：支持顶面天花板吊装、龙门架挂载两种安装方案；
11、安全防护：自带行程限位保护、过载断电保护、电机过热保护功能；
12、供电规格：常规家用220V交流供电，电源线走线规整，接线端子牢固；
13、卷轴运行：卷轴转动顺滑，背景布收卷平整、不易跑偏、起褶皱；
14、扩展性能：支持后续增加轴体数量，可加装DMX‑512灯光中控联动接口；
15、配套配件：包含固定膨胀螺丝、吊装支架、遥控器、控制线、轴管堵头；
16、产品资质：正规品牌原厂正品，提供产品合格证，支持上门安装调试、技术指导；
17、使用寿命：电机启停耐久次数≥10000次，整机质保年限≥2年；
二、摄影背景布材质技术要求（2.72m×11m）
1、规格尺寸：单张背景布尺寸2.72m（宽）×11m（长），尺寸公差±2cm，整幅无拼接、无断幅；
2、材质类型：采用专业影视加厚摄影背景布（无纺布/植绒可选），哑光专业摄影面料，杜绝反光、镜面反光、杂光折射；
3、面料克重：面料克重≥120g/㎡，厚度均匀、垂感极佳，自重平整，挂放后自然垂直不卷边、不飘摆；
4、光学性能：哑光无反光漫反射面料，光线均匀柔和，拍摄画面无光斑、无阴影杂纹、无透视透光现象，满足人像、产品、短视频、影视宣传片拍摄标准；
5、色彩工艺：高温固色工艺，纯色均匀饱满、无色差、无白点、无脏点、无纹路；长期使用不褪色、不泛黄、不易沾染灰尘；
6、物理性能：面料柔韧抗撕裂、耐拉扯、不易起皱，可反复收卷使用；可水洗清洁、可熨烫平整，重复利用率高；
7、收卷适配：面料厚薄适中，适配电动卷轴高频收放，收卷平整不卡布、不褶皱、不跑偏；
8、工艺细节：布边工整锁边处理，无脱线、无毛刺；顶端预留标准穿杆通道，可直接穿入背景轴管安装，安装便捷牢固；
9、适用场景：专业影棚人像拍摄、证件照、产品静物、短视频摄制、影视抠像、演播室固定背景使用。

二：自动背景架配套全息影像显示系统：
（一）：交互显示系统硬件性能指标：

01:显示技术：采用IPS或同等及以上显示技术，可视角度≥89°/89°/89°/89°（CR≥10），响应时间≤20ms，色彩还原满足教学展示需求。

02:分辨率：≥1920×1080，显示比例支持16:9、9:16，支持横竖屏切换。

03:面板防护：采用≥1.8mm超白钢化玻璃或同等防护，表面硬度≥6H。

04:触摸方式：采用投射式电容触摸，触摸点数≥10点。

屏幕尺寸：≥21.5英寸，显示区域满足整机安装及教学展示要求。

（二）：交互显示系统触摸方式性能指标：

01:▲触摸方式：电容触摸/Capacitive touch,

02:触摸点数：10点/10touch,系统：Android 11或同等及以上版本，支持主流触控显示设备,

（三）：格景交互显示系统数据处理终端性能指标：

01:数据处理终端：CPURK3566以上处理器,内存≥2GB；存储≥16GB,视频格式：

02:支持/support：wmv avi flv rm mvd mpeg ts mp4,

03:音频：MP3 WMA,图片：支持/BMP,JPEG,PNG,GIF,HMDI：HDMI2.0,USB：USB3.0x1, USB2.0x1,

（四）：格景交互显示系统音频系统性能指标：

01:音频系统：输出功率≥15W×2，阻抗8Ω或同等,电源：12V DC,最大功率:＜90W,

02:待机功率:＜1W,工作温度°C:0°C-35°C。

（五）：全息数字内容交互编辑平台性能指标：

1．系统架构：系统采用前后端分离架构。

2．登录与权限管理：账户分级（管理员/普通用户）：确保系统管理权限集中可控，普通用户仅可操作内容创作，保障企业级数据安全。

3．数据统计：支持以图表形式展示图片、视频、音频、作品等资源占比。。

4．排行榜：支持按点赞、收藏等维度展示排行。

5．作品分类管理：支持自定义添加、删除、批量管理分类。

6．作品列表：展示缩略图、名称、分类、收藏量、点赞量、横竖屏类型、分辨率等信息，支持批量删除、检索。

7．作品编辑：

(1)支持横屏/竖屏布局，选择后自动加载对应背景模板或允许自定义。

(2)背景支持图片或视频，分辨率自适应屏幕；支持背景音乐。

(3)件库至少包含时间、天气、文本、交互、素材框等组件，支持拖拽或点击添加：

(4)时间组件：显示日期、时间、星期，可自定义字体、颜色、动画。

(5)天气组件：显示地理位置（至少到市级）、温度、湿度、风向等天气数据。

(6)文本组件：支持自定义文本，字体样式可编辑，如加粗、斜体、下划线等。

(7)交互组件：可关联控制其他组件显示/隐藏，支持多选目标组件，用于交互式介绍。

(8)交互动画效果：渐隐渐显、方向位移（上下左右）、缩放、旋转，时长可调。

(9)素材框组件：可从素材库选择图片/视频展示。

(10)样式编辑：组件支持位置、大小、边框、圆角、背景透明度等调整。

(11)素材搜索：支持关键字检索。

8．素材管理：支持图片、视频、音频分类筛选，全选、批量删除、新建文件夹、上传素材；支持文件夹打开、重命名、删除等操作。

9．用户管理（需管理员权限）

(1)用户列表：展示登录名、显示名称、类型、状态（启用/禁用）、操作项（重置密码/编辑/删除）。

(2)批量操作：全选、启用/禁用、删除。。

(3)用户信息配置：登录名、初始密码、显示名称、用户类型、启用状态等；可选手机号、描述信息。

10．展示后台配置的作品分类，分类可包含家居、角色、工业、军事、交通、艺术、时尚等，具体分类可自定义。

(1)导航栏显示主页、分类、个人用户入口。

(2)分分类页面分页展示作品，支持按热度或上传时间排序，点击缩略图进入详情。

(3)作品页面：视频支持自动播放、播放/暂停、音量、倍速控制；交互组件可点击触发关联动画。

(4)用户互动：支持点赞、收藏，收藏可选择已有收藏夹或新建。

(5)用户页面：展示登录名、显示名称，支持修改密码、退出登录。

(6)收藏夹：支持按分辨率、横竖屏等筛选；支持按收藏量、上传时间、作品名称、点赞量排序；支持移动、删除。

(7)多终端支持：支持PC端和移动端，适配主流分辨率。

（六）：数字模型交互浏览系统性能指标：

1.模型格式支持：系统支持导入glb、fbx、obj等主流3D模型格式。

2.模型加载功能：用户点击界面按钮即可加载模型，系统响应迅速，模型加载过程平滑。

3.交互控制方式：支持多点触控；单指滑动控制模型旋转，支持水平360°方向自由旋转；双指平移控制模型位置；双指缩放实现模型放大与缩小。

4.UI界面设计：界面简洁直观，采用模块化布局，按钮响应灵敏，适配各类触控显示设备。

5.关闭按钮功能：界面内设置“关闭”按钮，点击可退出软件返回桌面。

系统兼容性：支持Windows、Android触控大屏等主流展示终端。

6.场景适应性：广泛应用于展馆、多媒体展区、教学课堂、展会互动台等场景，便于快速部署与演示。
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	监听音箱
	4
	套
	1、产品型号：专业有源监听级2.0立体声高保真音箱
2、高音扬声器单元：≥3/4英寸；
3、低音扬声器单元：≥4英寸；
4、输出功率：单声道额定功率40W，左右声道总输出功率80W，大功率动态输出，大音量播放无破音、无失真，声场饱满扎实；
5、发声单元配置：搭载5英寸中低音复合振膜单元+1英寸丝膜高音单元，高低频解析均衡，人声通透、低频扎实，满足专业监听听音标准；
6、蓝牙规格：搭载蓝牙6.0高速无线传输，支持SBC、LDAC高清音频解码，24bit/96kHz高解析无损传输，支持双设备无缝切换连接，低延迟不卡顿
7、操控调节：机身自带高音、低音独立增益调节旋钮，可根据环境自定义调音；前置配备耳机监听输出接口，支持直插耳机实时监听；
8、音质认证：符合高保真监听标准，三频平直还原，无刻意音效修饰，原声还原度高，适配专业影音制作、后期审片、演播室听音监听场景；
9、外观工艺：高密度木质箱体，抗谐振、低失真；简约专业监听外观，散热结构优良，长时间连续工作稳定不发热过载；
10、配套配件：主副音箱一对、国标电源线、音频连接线、防滑防震脚垫、产品说明书、合格证、官方保修凭证。

	商务要求
	1、报价前务必看清各项技术指标，如出现盲目报价影响项目进度，将追究相关事项。

2、供货期：自合同签署之日起15个工作日内完成全部货物供应，并按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。

3、质保期：提供不少2年的整机质保服务，质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。

4、投标报价时须提供近一年同类项目业绩合同原件扫描件，并加盖投标人公章。
5、售后服务：

（1）须提供设备系统维护保养服务平台：支持独立子系统、四类账户、权益管理，提供保养/维修/升级及AI评估，订单智能分发与物流追溯，支持报表、通知、审计备份，并具备AI诊断、系统对接、全生命周期档案和开放API。

（2）技术培训：供应商需在产品安装调试完成后，为高校操作人员、维护人员提供免费现场技术培训，培训内容包括产品基本操作、日常维护保养和常见故障排查等。

（3）7*24小时技术客服，2小时内维修请求响应，对于紧急故障供应商需在8小时内到场处理，一般故障24小时内到场处理，质保期内以上服务产生的一切费用仅包含在报价（合同价）中。

（4）享受官方正规保修服务。
6、报价要求包含税费、材料费、人工费、运输费、安装以及不可预见的所有费用。

7、验收标准：产品须为签订合同之日前1年内原厂全新正品，未经使用，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能要求；货物送达指定地点后，由甲方相关人员对产品品牌、型号、数量、规格、外观、包装完整性、配件配套等进行初步验收；初步验收合格后，供应商需配合甲方进行产品安装、调试及试运行，确保产品正常运行并达到采购文件约定的技术参数标准后，方可进行最终验收，验收过程中产生的相关费用由供应商承担，检验不合格的，供应商应在建议3-5个工作日内完成整改并重新提请验收。

8、随货提供验收表（含货物名称、型号规格、数量、单位、单价等基础信息）。

9、付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%（人民币    ，￥    ）,合同签订时乙方将履约保证金转至甲方指定帐户，货到甲方指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，乙方按要求开具供货发票，甲方于收到规范、合格的供货发票后15个工作日内支付货款的100%（人民币    ，￥    ），履约保证金待履约完成后无息返还。

	响应情况（在对应(✔）
	(完全响应，响应的品牌：        型号规格：

(不能完全响应，不能完全响应的有哪些？具体以附件形式说明。

	价格
	人民币：                   整（￥           ）

	供应商联系方式（含姓名）
	

	报价

日期
	
	产地
	

	其他需要说明事项
	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。




