关于2026国际文旅学院文修教学科研设备采购项目市场调查函
我单位根据教学科研需要，需采购文修设备，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。
一、项目基本情况
1.项目名称：2026国际文旅学院文修教学科研设备采购项目
2项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院
3.项目概况：本项目用于文物修复与保护专业教研使用，供应商需提供合格证明、质保及售后支持，确保满足文修专业实验教学与实训使用。
二、调查范围及内容（详见附件）
三、报送文件要求
1.企业法人营业执照（复印件）；
2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；
3.资质证书（复印件）。
四、报送时间
1.调查函回函文件请于2026年4月26日12时前，以快件投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的调查函）。
2.联系人及联系方式
徐老师、陈老师  联系电话：13879878403、13767912995
地址：江西省景德镇市浮梁工美大道666号
江西陶瓷工艺美术职业技术学院
国际文旅学院                                2026年4月21日                               
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	设备（服务）
名称
	图形工作站
	数量
（单位）
	2台

	
	通风橱
	
	2台

	
	烘干箱
	
	2台

	
	超声波清洗机
	
	2台

	
	清洗固化机
	
	2台

	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
	1、 技术要求
1.图形工作站：内存容量 16GB；
固态硬盘容量 512GB；
固态硬盘描述 SSD固态硬盘；
机械硬盘容量 1TB；
显卡为集成显卡。
2. 通风橱：闭合方式为平开门式；
材质为pp材质或不锈钢。
3. 烘干箱：有安全保护系统，熔断式保护器，上限超温报警；
温度范围：室温+10～250℃；
波 动 度：±1℃；
显示精度：1℃。
4.超声波清洗机：手动设定超声清洗时间、温度；
时间设定范围为1-99分钟；
温度设定范围RT-80℃；
清洗槽采用冲压成形，无焊缝；
内胆、外壳均为不锈钢；
超声波频率：40KHz。
5.清洗固化机：模式：清洗、固化；
时间：2-30min；
速度：快速、常速。
二、商务要求
1． 供货期：自合同签署之日起 30 工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。
2． 质保期：  1年  ，质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。
3． 售后服务：供应商承诺在质保期内提供硬件保修、软件升级维护，接到报修后 24 小时内响应上门，12小时排除故障；质保期内相关服务费用均包含在合同总价内，配件及耗材费用除外。
4． 验收标准：依据招标文件中的技术参数、成交单位的技术要求、商务要求及承诺逐项核验；
5． 付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%（人民币    ，￥    ）,合同签订时乙方将履约保证金转至甲方指定帐户，货到甲方指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，乙方按要求开具供货发票，甲方于收到规范、合格的供货发票后15个工作日内支付货款的100%（人民币    ，￥    ），履约保证金待履约完成后无息返还。


	供应商名称
（盖章）
	

	供应商联系方式（含姓名）
	

	响应产品名称及型号规格
	

	价格（总价）
	人民币：                   整（￥           ）

	报价日期
	
	产地
	

	其他需要说明事项
	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。   



